 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056;* [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs/)

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број: **4154**

Бор, **16.06.2016.** године

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – САНАЦИЈА ОДШЉАКИВАЧА**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**БРОЈ ЈНМВ 09/2016**

Конкурсна документација за јавну набавку – Санација одшљакивача у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 09/2016, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 09.06.2016. године, мења се и допуњује и то:

**На страници 4/26, мења се спецификација радова и сада гласи:**

**I ДЕМОНТАЖА И ДЕФЕКТАЖА ОДШЉАКИВАЧА – 2 КОМАДА**

|  |  |
| --- | --- |
| Р.бр. | НАЗИВ |
| 1. | **Израда свих облога одшљакивача и њихова уградња (веза завртњевима са упуштеном главом)** |
| 2 бочне облоге (1 лева + 1 десна) |
| 2 доње (на поду одшљакивача) |
| По цртежима М9-521 (М9-522), М9-558 (М9-559) |
| 2. | **Израда и замена** |
| Предње косе стране (М9-516) |
| Замена задње косе стране (М9-517) |
| Замена дела предње стране (М9-516), (мисли се на позиције које су заварене) |
| 3. | **Евентуална санација оштећеног зуба „јежа“** |
| Цена по зубу (процена да нема више од 4 оштећена зуба) |
| 4. | **Наваривање осовине (главчина са зубима – јеж)** |
| На оба краја и обрада на меру (М9-526) – 2 ком. |
| 5. | **Израда и уградња бронзаних чаура** |
| М9-528 (мањих) – 3 ком. |
| М9-496 (већих) – 4 ком. |
| 6. | **Израда и уградња дводелних бронзаних чаура на кућишту** |
| 2 комплета мање и 4 комплета веће (М9-508 и М9-509) |
| 7. | **Израда и уградња облога на раонику (веза завртњевима)** |
| Веће и мање (1 + 1) М9-529 |
| 8. | **Израда и уградња бронзаних чаура на раонику (4 комада) и нових билцни (2 комада) М9-529 и М9-534** |
| 9. | **Израда и уградња бронзаних чаура на спони (3 комада) и евентуално исправљање споне (закривљеност) М+-501 и М9-502** |
| 10. | **Прочишћавање навоја и замена свих мазалица на одшљакивачу (М8 и М10) – 20 комада** |
| 11. | **Евентуална израда опруге (М9-533) – 2 комада** |
| 12. | **Израда шешира (М9-532) – 4 комада** |
| 13 | **Израда поклопца одшљакивача (М9-519) – 1 комад** |

**II ПОДМАЗИВАЊЕ СВИХ ПОТРЕБНИХ ДЕЛОВА, МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ У РАД**

 **УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА.**

**На страници 18/26 мења се образац понуде и сада гласи:**

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године за јавну набавку санације одшљакивача, ЈНМВ бр. 09/2016.

**1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *VIIИме особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:*  |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

|  |
| --- |
| **2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:** **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт:  |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса:  |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – санација одшљакивача**

 - **Понуда важи** \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)

 - **Гарантни период је** \_\_\_\_\_\_\_\_ месеци од дана примопредаје (не краћи од 24 месеци).

 - **Рок завршетка радова је** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора

 - **Рок за решавање по рекламацији је \_\_\_\_\_\_\_** дана од дана утврђивања недостатака.

 - **Цена за два одшљакивача је:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | НАЗИВ | Јединична цена без ПДВ-а (дин.) | Јединична цена са ПДВ-ом (дин.) | Укупно без ПДВ-а (дин.) | Укупно са ПДВ-ом (дин.) |
| I | **Демонтажа и дефектажа одшљакивача – 2 комада**  |  |  |  |  |
| 1. | **Израда свих облога одшљакивача и њихова уградња (веза завртњевима са упуштеном главом)** |  |  |  |  |
| 2 бочне облоге (1 лева + 1 десна) |
| 2 доње (на поду одшљакивача) |
| По цртежима М9-521 (М9-522), М9-558 (М9-559) |
| 2. | **Израда и замена** |  |  |  |  |
| Предње косе стране (М9-516) |
| Замена задње косе стране (М9-517) |
| Замена дела предње стране (М9-516), (мисли се на позиције које су заварене) |
| 3. | **Евентуална санација оштећеног зуба „јежа“** |  |  |  |  |
| Цена по зубу (процена да нема више од 4 оштећена зуба) |
| 4. | **Наваривање осовине (главчина са зубима – јеж)** |  |  |  |  |
| На оба краја и обрада на меру (М9-526) – 2 ком. |
| 5. | **Израда и уградња бронзаних чаура** |  |  |  |  |
| М9-528 (мањих) – 3 ком. |
| М9-496 (већих) – 4 ком. |
| 6. | **Израда и уградња дводелних бронзаних чаура на кућишту** |  |  |  |  |
| 2 комплета мање и 4 комплета веће (М9-508 и М9-509) |
| 7. | **Израда и уградња облога на раонику (веза завртњевима)** |  |  |  |  |
| Веће и мање (1 + 1) М9-529 |
| 8. | **Израда и уградња бронзаних чаура на раонику (4 комада) и нових билцни (2 комада) М9-529 и М9-534** |  |  |  |  |
| 9. | **Израда и уградња бронзаних чаура на спони (3 комада) и евентуално исправљање споне (закривљеност) М+-501 и М9-502** |  |  |  |  |
| 10. | **Прочишћавање навоја и замена свих мазалица на одшљакивачу (М8 и М10) – 20 комада** |  |  |  |  |
| 11. | **Евентуална израда опруге (М9-533) – 2 комада** |  |  |  |  |
| 12. | **Израда шешира (М9-532) – 4 комада** |  |  |  |  |
| 13. | **Израда поклопца одшљакивача (М9-519) – 1 комад** |  |  |  |  |
| II | **Подмазивање свих потребних делова, монтажа и пуштање у рад уз присуство наручиоца**  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

Датум М. П. Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 Комисија за јн бр. ЈНМВ 09/2016