** *Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056;* [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs/)

Комисија за јавну набавку

Број: 1982

Бор, 09.05.2018. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку резервних делова и материјала ЈНВВ 1.1.2/2018**

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.68/15) Комисија за ЈНВВ 1.1.2/2018 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 07. и 08.05.2018. године, а који гласи:

**Партија 03. Арматура**

1. Од ког материјала треба да буду понуђени вентили и који је начин заваривања прихватљив?

**Партија 05. И електричарски алат и прибор**

1. Позиција 13. – да ли треба само четка или четка са штапом?
2. Позиција 21. – димензије за TORX (инбус) кључеве су од 9-40, а не од 2-12. Да ли сте на то мислили?
3. Позиција 26. – да ли сте мислили на армирачка клешта и ако јесте да ли одговара димензија 190 mm?
4. Позиција 39. – димензије ударних кључева не иду од 6-32, већ од 24 па навише. Димензије су: 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, ..... Постоје и виласти и окасти ударни кључеви, па би било добро ако можете да прецизирате који Вам тачно кључеви требају у гарнитури јер је овако јако неодређено.
5. Позиција 40. – да ли Вам требају само насадни кључеви или комплет гарнитура са рачвом, наставцима, ... ?
6. Позиција 54. и 55. – да ли је у питању обичан шестар или за рупу?

Комисија за јавну набавку је дана 08.05.2018. године дала следеће одговоре:

**Партија 03. Арматура**

1. Тело вентила је челик St 37, кугла вентила – нерђајући челик AiSi 304. Електро заваривање.

**Партија 05. Електричарски алат и прибор**

1. Позиција 13. – само четка са навојем.

1. Позиција 21. –TORX 2-12 за електро службу.
2. Позиција 26. – пљосната флакаста клешта – нису армирачка.
3. Позиција 39. – димензије 36-80 mm гарнитурa и виљушкасти..
4. Позиција 40. – комплет са наставцима.
5. Позиција 54. и 55. –обичан шестар.

 Комисија за јавну набавку

Резервних делова и материјала ЈНВВ 1.1.3/2018