** *Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056;* [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs/)

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421-387

Број: 2756

Бор, 19.05.2015. године

**- ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена**

**питањa потенцијалног понуђача-**

**- За јавну набавку брoj 04/2015 - Набавка резервних делова и материјала**

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.124/2012) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-набавка резервних делова и материјала, образована Решењем бр: 2205 од дана 29.04.2015. године припремила је,

**Додатне информације и појашњења у вези са**

**припремањем понуде**

Потенцијални понуђачи су дана 16. и 19.05.2015. године за потребе учествовања у поступку предметне јавне набавке тражили следеће додатне информације или појашњења конкурсне документације:

1. Колика је процењена вредност јавне набавке за партију 10. Клингерит и плетенице?
2. Партија 16. – Позиција 9.- Потребне су детаљне информације, технички опис, слика или наравно ознака неког сличног уређаја.
3. Партија 16. – Позиција 10.- Потребне су детаљне информације, технички опис, слика или наравно ознака неког сличног уређаја.
4. Партија 16. – Позиција 20.- Који показни уређај је у питању, његове карактеристике, описни део или тип
5. Партија 16. – Позиција 35.- Која сонда је у питању, који тип, за коју течност, где се ставља?

Комисија за јавну набавку је дана 19.05.2015. године дала следеће одговоре:

1. Процењена вредност јавне набавке за партију 10. Клингерит и плетенице је 536.412,00 динара.
2. Партија 16. – Позиција 9.- Више полни утикач конектор са 12 контаката за помоћне струјне кругове (6-10) А - мушки
3. Партија 16. – Позиција 10 Више полни утикач конектор са 12 контаката за помоћне струјне кругове (6-10) А - женски
4. Партија 16. – Позиција 20.- Шнајдер електрик – ТИП XBT – N 401, 24 V, 5 W са претварачком јединицом AB28MEM24012
5. Партија 16. – Позиција 35.- Сонде за исључење-укључење пумпе за језерску воду на мах. и мин. ниво, стављају се у базен.

Комисија за јавну набавку